Habillage de coffre pour préserver les plastiques très fragile du Touran et réalisé avec des chutes achetés chez un marchand de revêtement de sol
Qui d’entre nous, ne s’est encore jamais énervé après la qualité moyenne des plastiques utilisés dans le coffre du Touran. J’ai essayé d’y remédier rapidement et pour pas trop cher et je pense y être arrivé.                                                                                                                                          Je me suis donc rendu chez mon marchand de moquettes et revêtement de sol préféré, genre Rush M.., etc.…, en cherchant à acheter une chute de moquette correspondant aux dimensions de ma protection de coffre.                                                                                                                                                             Si vous ne trouvez  pas votre bonheur, rien ne vous empêche de choisir un autre modèle dans la couleur et la qualité, vous convenant. Veillez toutefois à choisir un modèle relativement rigide pour les côtés et le fond de coffre et évitez  les modèles avec la partie inférieure en caoutchouc.
Pour la découpe, procédez comme repris sur la photo.
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Côtes du tapis pour le fond et les côtés.
Afin de pouvoir rabattre les 2 côtés et le petit fond côté sièges, il faut, à l’aide d’un cutter ou tout autre couteau spécial moquette, entaillez légèrement celle-ci du côté le plus tendre et rabattez la ensuite. Procédez lentement, pour ne pas traverser la moquette lors de la coupe, car il ne s’agit que de l’entailler. Vous pourrez vous aider d’une petite baguette ou toute autre règle métallique pour guider la lame dans les parties droite.     

Pour ne pas rater la partie arrondie, exercez vous d’abord sur des morceaux de cartons sur lequel vous aurez tracé l’arrondie. Essayez de confectionner un gabarit. Dès que vous l’aurez réalisé, posez le sur votre moquette et tracez l’arrondie à l’aide d’un feutre et découpez le à l’aide de votre cutter. Il vous reste encore à réaliser la découpe pour l’éclairage de coffre et c’est fini.    
Ainsi réalisée, votre protection de coffre fera en même temps office de bac de coffre en empêchant les miettes et autre saleté de passer entre les fentes. Le résultat final dépendra toutefois également de la qualité de moquette choisie. Il vous suffira de la poser sur le tapis d’origine et les morceaux latéraux n’auront pas besoin d’être collés ou fixés, car la seule rigidité du produit suffira à le maintenir en place.
La partie arrière sera découpée comme sur la photo et passée ensuite derrière les sièges.  
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Partie arrière de la protection de coffre, à poser côté sièges.
La partie inférieure repose sur le sol, la partie supérieure est maintenue par le rideau de coffre et les 2 côtés reposent sur les passages de roue. Si la protection arrière des sièges n’était toutefois pas assez rigide, vous pouvez par exemple utiliser une petite baguette alu, achetée en magasin de bricolage, pour rigidifier les côtés. 
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Habillage terminé et posé. 
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Côté latéral du coffre avec la protection. 

Les dimensions sont données à titre indicatif et devraient être vérifiées dans votre Touran avant de commencer les découpes.  
Après environ 2 heures de bricolage et en ayant investi moins de 100 €uros, vous aurez réalisé une protection de coffre  et aurez bien mérité un bon apéro.

Voilà, j’espère vous avoir aidé. 

Alors bon bricolage!
Source du sujet : http://archiv.langzeittest.de/vw-touran/technik/kofferraumverkleidung.php
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