Dépose et repose d’un moteur de lève-vitre arrière.
Dépose :
- Déposer le revêtement de porte.

- Fixer la glace de porte avec du ruban adhésif pour éviter qu'elle ne glisse vers le bas.

- Dévisser les trois vis 3.

- Débrancher le connecteur 2.
- Retirer le moteur de lève-glace avec le calculateur 1 de la platine-support.


Repose :
- Mettre en place le moteur de lève-glace, puis monter et descendre légèrement la glace de porte pour faciliter la mise en place de l'engrenage entre le moteur et le tambour à câble (couple de serrage des vis du moteur de lève-glace : 3,5 Nm).

- Pour le moteur de lève-glace neuf :
- Un moteur de lève-glace neuf est codé à l'aide du système de diagnostic embarqué, de métrologie et d'information VAS 5051 A.

- Pour tous les moteurs de lève-glace :
- Actionner le lève-glace en mode automatique pour le relever une fois jusqu'en butée. Puis, tirer de nouveau le commutateur pendant 2 secondes. Le lève-glace reconnaît ainsi sa butée supérieure.

- Procéder ensuite dans l'ordre inverse de la dépose.

